2023 YILI

**İŞÇİ SOYUNMA GİYİNME DOLABI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1- AMAÇ**

Kurumumuz Müesseselerinde kullanılmak üzere işçi soyunma giyinme dolabı satın alınacaktır.

**2-TEKNİK ÖZELLİKLER**

**2.1**- Dolaplar şartname eki teknik resimde belirtilen şekil, ölçü ve izahatlara uygun olarak imal edilecektir.

**2.2-** Dolap yüzeylerinde çizik, ezik ve dalgalanma gibi kusurlar görünmeyecektir.

**2.3**- Köşe birleştirme yerleri, düzgün çıkıntısız ve gönyesinde yapılacaktır.

**2.4-** Kapakların etrafında ki çalışma boşlukları eşit olarak yapılacaktır.

**2.5-** Yüzeylerde bariz nokta kaynağı ve kaynak izi görünmeyecektir

**2.6-** İspanyolet kilit demirleri, sıkıştırma ve takılma yapmadan rahat bir şekilde çalışacaktır.

**2.7-** Asma kilit takılabilen ispanyolet kanatlı kilit kullanılmalıdır.

**2.8- ELBİSE ASKISI**

**2.8.1-** Sacları Uşeklinde bükülerek teknik resimde görüldüğü şekilde tavan ve raf kısmına puntalanarak üçer adet hareketli askı monte edilecektir

**2.9- KAPAK PLASTİĞİ** Kapakların iç kısmına teknik resimde görüldüğü şekildeses yapmaması için lastik takılacaktır.

**2.9.1-** Kapakların iç kısmına resimde örüldüğü şekildeses yapmaması için lastik takılacaktır.

**2.9.2-** Kapaklarda açılıp kapanırken sürtünme ve sıkışma gibi hatalar bulunmayacaktır.

**2.9.3-** Yüzeylerdeki boyalarda kavlam, çatlama, kabarma ve renk tonu farklılığı bulunmayacaktır.

**2.9.4-** Büklüm yerlerinde çapak ve keskin kenarlar bulunmayacaktır.

**2.10- AYNALIK**

**2.10.1** – Kapakta 15x15 cm’lik ayna geçecek şekilde patlatmalı aynalık yapılacaktır

**2.11- HAVLU ASKILIĞI**

**2.11.1-**8 cm’ lik tranmisyondan imal edilecek havlu konulduktan sonra sıkıştırma yapılabilmesi için hareketli olmalıdır

**2.12- AYAK**

**2.12.1-** Ayak kısmında 60x1,5 mm boru kullanılacak ve yüksekliği 200 mm olacaktır. Yere basan kısımda borunun içine geçen 60x1,5 mm ayarlı plastik kullanılacaktır.

**2.13-** **RENK:**

**2.13.1-** Dolap yüzeyleriepoksi polyester esaslı toz boya ile boyanacaktır.

**2.13.2-** Dolapların gövde ve rafları RAL 8019 kahverengi kapaklar RAL 1019 bej renkte yarı mat olacaktır.

**2.14- SAÇ**

**2.14.1-** Dolaplarda boya hariç 0,90 mm kalıplamaya uygun DPK sac kullanılacaktır. Saç yüzeylerinde ondülasyon, oksitlenme ve çatlak gibi hatalar bulunmayacaktır.

**2.15**- **AMBALAJ**

**2.15.1-** Dolaplar 120 gr/m2 ‘lik balonlu ambalaj malzemesi ile balonlu yüzeyi dışa gelmek üzere açık yüzey kalmayacak şekilde sarılmak suretiyle ambalajlanmış olacaktır.

**3-KONTROL, MUAYENE ve KABUL**

**3.1-**Kurumumuz imalatın her aşamasında yapılan işlemleri gözlemlemek, muayene etmek ya da ettirmekte serbest olacaktır.

**3.2**- İmalata başlandığında firma imalathanesinde bir adet numune dolap imal edilecek, Muayene Komisyonu ve Müessese elemanı nezaretinde yapılacak muayene neticesine göre imalata devam edilecektir.

**3.3**-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formunu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

**3.4-** Gerekli kontrol, muayene ve kabuller TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca müşterek yapılacaktır.

**4-GENEL HÜKÜMLER**

**4.1-** Yüklenici firma yapılan her bir dolap için 2 adet kilidi ücretsiz olarak mal tesliminde ilgili müesseseye teslim edecektir.

**4.2-** Dolaplar İmalat ve işçilik hataları ile çürüme ve kilit sistemlerinin arızalarına karşı 1 yıl yüklenici garantisinde olacaktır.

**4.3-** Kısmi teslimat yapılabilecektir.

**4.4-** Faturalar madde 5.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mah. TTK Sk. No:15 İç Kapı No:A Kandilli 67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK | KDZ.EREĞLİ | 859 008 5801 |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 67600 Kozlu ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93 67040 Üzülmez ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 67520 Kilimli ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815 74300 Amasra BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |

**5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ**

**5.1-** Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler 150 takvim günü içerisinde teslim edilecektir

**5.2-** Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

**5.3**-Malzemenin teslim yeri aşağıda ki dağılım tablosuna göre müesseselerin iş sahasıdır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **ETİNORM** | **MALZEMENİN CİNSİ** | **BİRİMİ** | **ARMUTÇUK** | **KOZLU** | **ÜZÜLMEZ** | **KARADON** | **AMASRA** | **SİPARİŞ MİKTARI** |
| **1** |  | İşçi Soyunma Giyinme Dolabı | Adet |  200 | 200  | 250  |  400 |  50 | 1.100 |