**DÜZELTME (ZEYİLNAME) İLANI**

**TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**(Satınalma Dairesi Başkanlığı)**

**SABİT GAZ SENSÖRÜ İHALESİ**

|  |  |
| --- | --- |
| İhale Adı  | : Sabit Gaz Sensörü |
| Kurum  | : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü |
| Telefon-Faks  | : 0 372 662 10 00/ 0 372 662 10 20 |
| İhale Kayıt No  | : 2024/1597294 |
| İhale Türü  | : Kurum Yönetmeliği, madde 17 kapsamında Açık İhale Usulü |
| İhalenin Yeri  | : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 Zonguldak |
| Düzeltme konu gazete  | : Resmi Gazete |
| Düzeltmeye konu ilan tarihi  | : 26.11.2024 tarihli ve 32734 sayılı Resmi Gazete’nin 33-36. Sayfaları arasında. |

İhale Tarihi : **30/12/2024 Pazartesi günü Saat 15:00**

Zeyilname Konusu : Aşağıda ayrıntılı yer alan ihale dokümanı maddeleri düzeltilmiştir.

 **30/12/2024** tarihindeyapılacak olan **2444036** dosya **Sabit Gaz Sensörü** ihalesine ait İdari ve Teknik şartname maddeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 Tekliflerin hazırlanmasında aşağıda güncellenen şartname maddeleri dikkate alınması gerekmektedir.

**Teknik şartname 2.2. Maddesi;**

**Mevcut hali:**

**2.2.** Ölçüm Aralığı : CO: 0-100 ppm O2: 0-25%vol, H2S : 0-100ppm.

**Zeyilname ile değiştirilecek hali**

**2.2.** Ölçüm Aralığı : CO: 0-100 ppm veya 0-250 ppm O2: 0-25%vol, H2S : 0-100ppm

**Teknik şartname 3.3 Maddesi;**

**Mevcut hali:**

**3.3.**Teklifle birlikte her gaz tipi için bir adet numune sabit gaz sensör ünitesi verilecektir. Numune sabit gaz sensör ünitesi Üzülmez TİM sistemine bağlanarak sistem ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek, ocak içerisinde performans testlerine tabi tutulacaktır. Numune verilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

**Zeyilname ile değiştirilecek hali:**

**3.3.** Teklifle birlikte her gaz tipi için bir adet numune sabit gaz sensör ünitesi verilecektir. Numune sabit gaz sensör ünitesi Üzülmez TİM sistemine bağlanarak sistem ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek, ocak içerisinde performans testlerine tabi tutulacaktır. Mevcut gaz izleme sistemine ait PC21 ara istasyonlarında kullanılmakta olan sabit gaz sensörü üniteleri teklif edilmesi durumu hariç numune verilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

**İdari Şartname 7.4.1 maddesi:**

**Mevcut hali:**

**7.4.2.**Teklifle birlikte her gaz tipi için bir adet numune sabit gaz sensör ünitesi verilecektir. Numune sabit gaz sensör ünitesi Üzülmez müessesesinin sistemine bağlanarak sistem ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek, ocak içerisinde performans testlerine tabi tutulacaktır. Numune verilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

**Zeyilname ile değiştirilecek hali:**

**7.4.2.** Teklifle birlikte her gaz tipi için bir adet numune sabit gaz sensör ünitesi verilecektir. Numune sabit gaz sensör ünitesi Üzülmez TİM sistemine bağlanarak sistem ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek, ocak içerisinde performans testlerine tabi tutulacaktır. Mevcut gaz izleme sistemine ait PC21 ara istasyonlarında kullanılmakta olan sabit gaz sensörü üniteleri teklif edilmesi durumu hariç numune verilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

**İdari şartnamemizin 14.2. maddesinde yer alan ihale dokümanında değişiklik yapılması hükmüne istinaden teknik şartnamede yapılan değişiklik firmalara duyurulur.**